# Акт осмотра объекта социальной инфраструктуры

# в отношении его доступности для инвалидов и других

#  маломобильных групп населения

Объект социальной инфраструктуры:

# Красноярская краевая филармония Органный зал

### Адрес:  Красноярский край, г. Красноярск **ул. Декабристов, 20**

Контактные телефоны: +7 (391) 227-49-30 (касса): **+7(391)221-05-66**

**E-mail:**info@krasfil.ru

**Режим работы: 11:00 — 19:00, перерыв 14:00-15:00**

Генеральный директор: Стодушный Евгений Васильевич

Настоящий акт осмотра носит рекомендательный характер.

Осмотр произведен комиссией в составе команды независимой оценки качества в рамках проекта «#Желтый чемоданчик» поддержанного Фондом президентских грантов:

1.Кочетова С.Д.- аналитик независимой оценке качества

2. Пахомова А.А.- председатель МОВОИ г.Назарово

3.Макашина Л.А.- председатель МОВОГ г.Назарово

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата осмотра: 28.03.2020г

По итогам осмотра рекомендовано:

для категорий:

О (инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата),

К (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках),

C (инвалиды по зрению)

Г (инвалиды по слуху)

Все рекомендации снабжены соответствующими ссылками на положения из действующей редакции:

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МГН»

# (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

- Конвенции о правах инвалидовот 13 декабря 2006 г. N 61/106;

- [Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/) (с изменениями, внесенными федеральным законом No419-ФЗ).

информация о порядке обеспечения доступа в помещения инвалидам и другим маломобильным гражданам

Органный зал имеет следующее оснащение, обеспечивающие доступ на объект и к оказываемым услугам инвалидам и маломобильным гражданам:

|  |  |
| --- | --- |
| На настоящее время: | Рекомендации для организаторов доступности с учетом СНиП, ФЗ |
| Обеспечение доступности к месту предоставления услуги:-наличие адаптированного транспорта (низкопольный автобус) – отсутствует.Для людей передвигающихся самостоятельно на инвалидной коляске - НЕ ДОСТУПНО. | Организовать услугу по сопровождению и помощи во время проезда межгородского транспорта или организацию услуги встречающего волонтера. |
| Остановка общественного транспортаЧерез Органный зал (ул. Карла Маркса) проходят автобусы, троллейбусыРядом с Органным залом (углом. Карла Маркса) 10 остановок, ближайшая из которых находится в 134 метрах от этой станции | - |
| Специализированная автостоянка: отсутствуетНа прилегающей проезжей части существующей автостоянки не предусмотрены парковочные места для инвалидного автотранспорта. | Согласно п.4.2.1 СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске;- Оборудовать минимум одно парковочное место для инвалидного автотранспорта вблизи входа в здание согласно п.4.2.2 – 4.2.4 |
| Входная группа: |
| пандус наружный для беспрепятственного доступа инвалидов, использующих кресла-коляски - отсутствует |  СНиП 35-01-2001 п. 6.1.3 В зданиях памятников архитектуры и культуры могут применяться инвентарные и рулонные пандусы. |
| Водонепроницаемая кнопка вызова персонала - отсутствует | СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с [ГОСТ Р 51256](http://docs.cntd.ru/document/1200090045) и [ГОСТ Р 52875](http://docs.cntd.ru/document/1200061329).кнопку для персонала располагают на высоте от 0,85 до 1 м от поверхности земли. |
| Ступени лестничного марша – превышают норму высоты. |  СНиП 35-01-2001 п.5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами.высота и длина ступени имеют соотношение 1:2 .По качеству исполнения ступени допускаются только глухие и ровные, с шероховатой поверхностью.Лестница и площадка должны отличаться по цвету. Ребро последней верхней ступеньки и первой нижней на входе или выходе окрашивают |
| Поручни лестничного марша входной группы - отсутствуют | Поручни на высоте 90 см (плюс — минус 5 см), выходящие за пределы длины лестницы: 30 см внизу и 30 см вверху. |
| Межкомнатные пороги - превышают нормы  | СНиП 35-01-2001 6.1.5 В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. |
| доступные санитарно-гигиенические помещения – не оборудованы  | СНиП 35-01-2001 п.6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, |
| Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов- не надлежащее размещение информации;- отсутствие информационных табличек. | В соответствии ст. 15. ФЗ N 181-ФЗ «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», ст. 9 «Конвенции о правах инвалидов».- Необходимо предусмотреть размещение для получения в доступной форме информации о правилах предоставления услуги;- Необходимо разместить информационные стенды, таблички. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130.- Предусмотреть размещение информации о возможности или отсутствии содействия в сопровождении людей с инвалидностью со стороны сотрудников при передвижении по территории. |
| Услуги, предоставляемые в дистанционном режиме:- наличие сайта с версией для слабовидящих – есть-собственная группа в соц.сетях –есть  | Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Информационное альтернативное решение  |

Необходимая помощь в доступе в помещение и к оказываемым услугам маломобильным гражданам и людям со слабым зрением силами сотрудников не оказывается.

Реконструкция входной группы не возможно, органный зал в Красноярске - это в прошлом римско-католический костёл «Храм Преображения Господня». Здание построено в готическом стиле в 1911 году (архитектор Владимир Соколовский) и является историческим памятником.

Для вызова сотрудника необходимо воспользоваться телефоном, рассматривается индивидуальный и альтернативный подход.

Комментарий:

В здании обеспечен частичный доступ для людей с ограниченными возможностями (категорий Г, К, О, У, С), требуется сопровождение.