# Акт осмотра объекта социальной инфраструктуры

# в отношении его доступности для инвалидов и других

#  маломобильных групп населения

Объект социальной инфраструктуры: Фанпарк «Бобровый лог»

Адрес:  Красноярский край, г.Красноярск, ул. Сибирская ,92

Единая информационная служба: +7 (391) 256-86-86, +7 (391) 269-60-00

funpark@bobrovylog.ru

Сайт [bobrovylog.ru](http://www.bobrovylog.ru/)

Время работы: ежедневно, 10:00–21:00

Генеральный директор: Елена Александровна Гаврилова

Приемная генерального директора: +7(391) 256-86-55

Настоящий акт осмотра носит рекомендательный характер.

Осмотр произведен комиссией в составе команды независимой оценки качества в рамках проекта «#Желтый чемоданчик» поддержанного Фондом президентских грантов:

1.Кочетова С.Д.- аналитик независимой оценке качества

2. Пахомова А.А.- председатель МОВОИ г.Назарово

3.Макашина Л.А.- председатель МОВОГ г.Назарово

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата осмотра: 25.09.2019г

По итогам осмотра рекомендовано:

для категорий:

О (инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата),

К (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках),

C (инвалиды по зрению)

Г (инвалиды по слуху)

Все рекомендации снабжены соответствующими ссылками на положения из действующей редакции:

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МГН»

# (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

- Конвенции о правах инвалидовот 13 декабря 2006 г. N 61/106;

- [Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/) (с изменениями, внесенными федеральным законом No419-ФЗ).

информация о порядке обеспечения доступа инвалидам и другим маломобильным гражданам

фанпарк имеет следующее оснащение, обеспечивающие доступ на объект и к оказываемым услугам инвалидам и маломобильным гражданам:

|  |  |
| --- | --- |
| На настоящее время: | Рекомендации для организаторов доступности с учетом СНиП, ФЗ |
| Обеспечение доступности к месту предоставления услуги:-наличие адаптированного транспорта (низкопольный автобус) – отсутствует.Для людей передвигающихся самостоятельно на инвалидной коляске - НЕ ДОСТУПНО. | Организовать услугу по сопровождению и помощи во время проезда межгородского транспорта или организацию услуги встречающего волонтера. |
| Рейсовый автобус по маршруту №37 «Ж/д вокзал» – Фанпарк «Бобровый лог».Расстояние около – 1 км. | - |
| Специализированная автостоянка -есть | - |
| **Сервисный центр «Оазис» (2 этажа)** |
| Входная группа |
| Водонепроницаемая кнопка вызова персонала- есть | - |
| Лестничный марш: |
| КрыльцоЛестница наружная |  СНиП 35-01-2001 п.5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами.высота и длина ступени имеют соотношение 1:2 . По качеству исполнения ступени допускаются только глухие и ровные, с шероховатой поверхностью.Лестница и площадка должны отличаться по цвету. Ребро последней верхней ступеньки и первой нижней на входе или выходе окрашивают |
| Дополнительный вход в помещение центра для людей использующих инвалидное кресло с повышенным (альтернативное решение) | СНиП 35-01-2001 п4.1.14длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. |
| Поручни лестничного марша в помещении входной группы - отсутствуют | Поручни на высоте 90 см (плюс — минус 5 см), выходящие за пределы длины лестницы: 30 см внизу и 30 см вверху. |
| доступные санитарно-гигиенические помещения – оборудовано  | - |
| **Канатно-кресельная дорога:** |
| Ступени лестничного марша – превышают норму высоты, изготовлены их металла со ступенями из просечно-вытяжного листа. Высота и длина ступени имеют соотношение 1:2 . Крайние ступени не окрашены. | СНиП 35-01-2001 п.5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами.Лестница и площадка должны отличаться по цвету. Ребро последней верхней ступеньки и первой нижней на входе или выходе окрашивают |
| Кассы – обслуживание через окно/прилавок,с возможностью оплаты через онлайн по картам.Ширина прохода к месту для инвалидов-колясочников  не менее 1,2 м с учетом необходимости поворота к выделенной в зале свободной площадке.Скидки для инвалидов 1 группы и их сопровождающих. | СП 59.13330.2016 - 8.1.7необходим двухуровневый прилавок или часть окон обслуживания на удобной для инвалида на кресле-коляске высоте. |
| Система информации и связи: |
| Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов- не надлежащее размещение информации;- мелкий шрифт | В соответствии ст. 15. ФЗ N 181-ФЗ «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», ст. 9 «Конвенции о правах инвалидов».- Необходимо предусмотреть размещение для получения в доступной форме информации о правилах предоставления услуги;- Необходимо разместить информационные стенды, таблички. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130.- Предусмотреть размещение информации о возможности или отсутствии содействия в сопровождении людей с инвалидностью со стороны сотрудников при передвижении по территории. |
| - наличие сайта– есть- сайт не имеет с версию для слабовидящих- собственная группа в соц.сетях – есть: ВКонтакте , фейсбук, инстаграм | Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Информационное альтернативное решение  |

Необходимая помощь в доступе в помещение и к оказываемым услугам маломобильным гражданам не оказывается силами сотрудников парка.

Экскурсии для людей передвигающихся на инвалидных колясках проводятся только с сопровождающими инвалида.

Сотрудники парка канатно –кресельной дороги по договоренности останавливают движение для возможности посадки инвалидов с проблемами опорно двигательного аппарата.

Комментарий:

Фанпарк «Бобровый лог» обеспечен частичным доступом для людей с ограниченными возможностями (категорий Г, К, О, У, С).