# Акт осмотра объекта социальной инфраструктуры

# в отношении его доступности для инвалидов и других

# маломобильных групп населения

Объект социальной инфраструктуры:

Красноярский краевой краеведческий музей, дом-музей писателя Астафьева В.П. Мемориальный комплекс.

Адрес: [663080](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D55.96049%252C92.57288%26fbclid%3DIwAR1W0gU1lhwiai1OVnOsvya4lewDJ8TFhZRFBbBH3x-oT36CvaQvs-HHVMY&h=AT1KQVmCMcagZ29nEK7DIBL6JzYO1iSeXf6SJGt44pN3WpqmGQ8ZBwArTI2PQ7SzaDfPQLQV43JWLvqHlFk-8SdTzZ0pRr1y_bcLAPsEQBtegbF2XRxdT9Ms9z8f7T03AksO) Красноярский край, с. Овсянка, ул. Щетинкина, 24, 26, 35.

Контактные телефоны: +7 (391) 2-40-80-36.

**Зав. отделом:**Ермакова Ольга Петровна

[http://www.kkkm.ru/](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kkkm.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR1PQpzSlNDkrPEkB5IA0iPX5B6iHoIMLVCNUzJjlrwEs6TeazJhFXHRP8s&h=AT1KQVmCMcagZ29nEK7DIBL6JzYO1iSeXf6SJGt44pN3WpqmGQ8ZBwArTI2PQ7SzaDfPQLQV43JWLvqHlFk-8SdTzZ0pRr1y_bcLAPsEQBtegbF2XRxdT9Ms9z8f7T03AksO) **е-mail:** [litmuzey@mail.ru](https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alitmuzey@mail.ru)

Настоящий акт осмотра носит рекомендательный характер.

Осмотр произведен комиссией в составе команды независимой оценки качества в рамках проекта «#Желтый чемоданчик» поддержанного Фондом президентских грантов:

1.Кочетова С.Д.- аналитик независимой оценке качества

2. Пахомова А.А.- председатель МОВОИ г.Назарово

3.Макашина Л.А.- председатель МОВОГ г.Назарово

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата осмотра: 25.10.2020г

По итогам осмотра рекомендовано:

для категорий:

О (инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата),

К (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках),

C (инвалиды по зрению)

Г (инвалиды по слуху)

Все рекомендации снабжены соответствующими ссылками на положения из действующей редакции:

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МГН»

# (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

- Конвенции о правах инвалидовот 13 декабря 2006 г. N 61/106;

- [Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/) (с изменениями, внесенными федеральным законом No419-ФЗ).

**информация о порядке обеспечения доступа в помещения музея инвалидам и другим маломобильным гражданам,**

Музей имеет следующее оснащение, обеспечивающие доступ на объект и к оказываемым услугам инвалидам и маломобильным гражданам:

|  |  |
| --- | --- |
| На настоящее время: | Рекомендации для организаторов доступности с учетом СНиП, ФЗ |
| Обеспечение доступности к месту предоставления услуги:  -наличие адаптированного транспорта (низкопольный автобус) – отсутствует.  Для людей передвигающихся самостоятельно на инвалидной коляске - НЕ ДОСТУПНО. | Организовать услугу по сопровождению и помощи во время проезда межгородского транспорта или организацию услуги встречающего волонтера. |
| Остановка общественного транспорта  «Овсянка» - 400м.  Автобусы:  № 102 (до Дивногорска) маршрутки № 106 (конечная остановка «Предмостная площадь Красноярска),  № 146 (до [Междугороднего автовокзала Красноярска](https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/krasnoyarsk/busstations/22069)) | - |
| Остановка ж/д станция «Овсянка»,  электричка, следующие в Дивногорск и Красноярск.  От станции до музея расстояние составляет примерно 800 метров. | - |
| Специализированная автостоянка: отсутствует  На прилегающей проезжей части существующей автостоянки не предусмотрены парковочные места для инвалидного автотранспорта. | Согласно п.4.2.1 СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске;  - Оборудовать минимум одно парковочное место для инвалидного автотранспорта вблизи входа в здание согласно п.4.2.2 – 4.2.4 |
| Водонепроницаемая кнопка вызова персонала - отсутствует | СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с [ГОСТ Р 51256](http://docs.cntd.ru/document/1200090045) и [ГОСТ Р 52875](http://docs.cntd.ru/document/1200061329).  кнопку для персонала располагают на высоте от 0,85 до 1 м от поверхности земли. |
| Входная группа:  Наличие 3-х помещений: | |
| Помещения:  №1, «Последний поклон»  №2 «Дом-музей»  №3 «Интерактивная зона»  пандус наружный для беспрепятственного доступа инвалидов, использующих кресла-коляски - отсутствует | СНиП 35-01-2001 п. 6.1.3 В зданиях памятников архитектуры и культуры могут применяться инвентарные и рулонные пандусы.  СНиП 35-01-2001 п4.1.14  длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. |
| Помещение  №1, «Последний поклон»  №2 «Дом-музей»  Ступени лестничного марша – превышают норму высоты, покрытие скользкое (мрамор) | СНиП 35-01-2001 п.5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами.  высота и длина ступени имеют соотношение 1:2 .По качеству исполнения ступени допускаются только глухие и ровные, с шероховатой поверхностью.  Лестница и площадка должны отличаться по цвету. Ребро последней верхней ступеньки и первой нижней на входе или выходе окрашивают |
| Поручни лестничного марша в помещении №1, №2 входной группы - отсутствуют | Поручни на высоте 90 см (плюс — минус 5 см), выходящие за пределы длины лестницы: 30 см внизу и 30 см вверху. |
| Межкомнатные пороги - превышают нормы | СНиП 35-01-2001 6.1.5  В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. |
| доступные санитарно-гигиенические помещения – не оборудованы | СНиП 35-01-2001 п.6.3.1  Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, |
| Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов  - не надлежащее размещение информации;  - отсутствие информационных табличек. | В соответствии ст. 15. ФЗ N 181-ФЗ «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», ст. 9 «Конвенции о правах инвалидов».  - Необходимо предусмотреть размещение для получения в доступной форме информации о правилах предоставления услуги;  - Необходимо разместить информационные стенды, таблички. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130.  - Предусмотреть размещение информации о возможности или отсутствии содействия в сопровождении людей с инвалидностью со стороны сотрудников при передвижении  по территории. |
| Услуги, которые предоставлены в дистанционном режиме:  - наличие сайта с версией для слабовидящих – есть  -виртуальная экскурсия – есть  - собственная группа в соц.сетях – есть ([Fаcebook](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1uot37&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.YFZZv1ENjKF6L9PkPtuHVUF3lfhbaYJg0Njo4ecaNlHpDbBXYU0JCFiSc-Kz3NJoZXd0bHB1cnplcGdjcWZ6Zw.3c530bfae54789bbcd82e73e7a332e04981bcc42&uuid=&state=tjdL03byDegs27ywM29vrLKj1iw7b0NNxKsNkW6QHVUaNM3_En2Z892-GJlLK9yAzXSCChfjtEJEM0sDd5wtIAYRol5GsKMgRMWvyQM0O6MLUvVY0_B1Ag,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKY6prKZx0kQizeN_3j6v6IHBvcwhno6RA6r80KxK_S3g1xm60guL9oPKxgNW2Q02hCaagACZPtieVOfkdtS2cHi9yTEzFjbW1-2kGcZdGF0FDg6jY6ZdSFtLmv9TAzVKPkMieTcwJupIwc7jAvRfOdFoU4joKdPI_jU-s9OWRYhkWJNlrpXIwKEqQ3mHisE4tDrkVzREnumq6Ea19pt6kCmVaZ3klWxmQeT-pgg5vhREJ6ePNgd_ruJu2Jb9foNwVkMc59pvv012r5Ug-Kqjyc1h3utn4xpMURs5Zxo8kgP50-4c3qTJtnS_Is7SFwOEboB4l-RhrM2iTrXOmyCLfiBc7Yn9cArnOXxM78W4Y0lNsK-9OC5BnUymV6H99c4Raw,,&data=" \t "_blank), инстаграм) | Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  Информационное альтернативное решение |

Необходимая помощь в доступе в помещение и к оказываемым услугам маломобильным гражданам не оказывается силами сотрудников музея.

Реконструкция входной группы не возможно, здание дома -музея

Экскурсии для людей передвигающихся на инвалидных колясках, с проблемами слуха и зрения проводятся только с сопровождающими инвалида, волонтерами, сурдопереводчиком.

Предоставляется индивидуальный подход для проведения экскурсий и тематических мероприятий.

Комментарий:

В здании музея обеспечен частичный доступ для людей с ограниченными возможностями (категорий Г, К, О, У, С).