# Акт осмотра объекта социальной инфраструктуры

# в отношении его доступности для инвалидов и других

# маломобильных групп населения

# Объект социальной инфраструктуры: МБУК Музей – заповедник под открытым небом «Сулеки»

Юридический адрес:

655270, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, село Устинкино, ул.Советская, д. 20.

Фактический: на 17-м километре автомобильной дороги Копьево-Сарала-Приисковый, справа от поворота на Устинкино-Гайдаровск.

Директор музея: Янгулов Владимир Николаевич -89618690270

Экскурсии: Елена Анастасиади-89082194777

Настоящий акт осмотра носит рекомендательный характер.

Осмотр произведен комиссией в составе команды независимой оценки качества в рамках проекта «#Желтый чемоданчик» поддержанного Фондом президентских грантов:

1.Кочетова С.Д.- аналитик независимой оценке качества

2. Пахомова А.А.- председатель МОВОИ г.Назарово

3.Макашина Л.А.- председатель МОВОГ г.Назарово

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата осмотра: 30.08.2020г

По итогам осмотра рекомендовано:

для категорий:

О (инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата),

К (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках),

C (инвалиды по зрению)

Г (инвалиды по слуху)

Все рекомендации снабжены соответствующими ссылками на положения из действующей редакции:

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

- Конвенции о правах инвалидовот 13 декабря 2006 г. N 61/106;

- [Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/)(с изменениями, внесенными федеральным законом No419-ФЗ).

информация о порядке обеспечения доступа в помещения музея инвалидам и другим маломобильным гражданам,

Музей-заповедник под открытым небом имеет следующее оснащение, обеспечивающие доступ на объект и к оказываемым услугам инвалидам и маломобильным гражданам:

|  |  |
| --- | --- |
| На настоящее время: | Рекомендации для организаторов доступности с учетом СНиП, ФЗ |
| Обеспечение доступности к месту предоставления услуги:-наличие адаптированного транспорта (низкопольный автобус) – отсутствует.От трассы к писанице ведет короткая грунтовая дорога.Для людей передвигающихся самостоятельно на инвалидной коляске - НЕ ДОСТУПНО. | Организовать услугу по сопровождению и помощи во время проезда межгородского транспорта или организацию услуги встречающего волонтера. |
| Специализированная автостоянка: отсутствуетНа прилегающей проезжей части существующей автостоянки не предусмотрены парковочные места для инвалидного автотранспорта. | Согласно п.4.2.1 СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске;- Оборудовать минимум одно парковочное место для инвалидного автотранспорта вблизи входа в здание согласно п.4.2.2 – 4.2.4 |
| Благоустройство – отсутствует,Обусловлено невозможностью проведения и стройтреста на заповедных участках исторического значения.  | 5.3.1 На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать не менее чем через 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. |
| место отдыха/ночевка – гостевая юрта - есть | - |
| Водонепроницаемая кнопка вызова персонала- отсутствует | СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с [ГОСТ Р 51256](http://docs.cntd.ru/document/1200090045) и [ГОСТ Р 52875](http://docs.cntd.ru/document/1200061329).кнопку для персонала располагают на высоте от 0,85 до 1 м от поверхности земли |
| доступные санитарно-гигиенические помещения – не оборудованы  | СНиП 35-01-2001 п.6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, |
| Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов – наглядная информация о предоставлении услуги, продублировано фотоматериалом. |  - |
| Услуги, которые предоставлены в дистанционном режиме:- наличие сайта с версией для слабовидящих **– нет**-виртуальная экскурсия – отсутствует- собственная группа в соц.сетях – есть только «ВКонтакте» vk.com/tainazemelihakasia | Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»Информационное альтернативное решениеГОСТ Р 52872−2012  |

Необходимая помощь в доступе на территории и к оказываемым услугам маломобильным гражданам не оказывается силами сотрудников музея.

Экскурсии для людей передвигающихся на инвалидных колясках – не проводится из за невозможности передвижения в горную гряду.

Для вызова сотрудника необходимо воспользоваться телефоном указанном на информационном стенде у входа. Где размещены виды экскурсий и их цена, есть льготная скидка по категориям. Индивидуальный подход для проведения экскурсий и тематических мероприятий только в сопровождении волонтеров и сурдопередодчика для людей с проблемами слуха.

Комментарий:

Территория музея не доступна для самостоятельного посещения людям с проблемами здоровья всех категорий.