# Акт осмотра объекта социальной инфраструктуры

# в отношении его доступности для инвалидов и других

#  маломобильных групп населения

Объект социальной инфраструктуры: **о. Большое, о.Круглое, о.Малое**

адрес: Красноярский край, Шарыповкий р-он, с. Парная.

Настоящий акт осмотра носит рекомендательный характер.

Осмотр произведен комиссией в составе команды независимой оценки качества в рамках проекта «#Желтый чемоданчик» поддержанного Фондом президентских грантов:

1.Кочетова С.Д.- аналитик независимой оценке качества

2. Пахомова А.А.- председатель МОВОИ г.Назарово

3.Макашина Л.А.- председатель МОВОГ г.Назарово

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата осмотра: 30.06.2020г

По итогам осмотра рекомендовано:

для категорий:

О (инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата),

К (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках),

C (инвалиды по зрению)

Г (инвалиды по слуху)

Все рекомендации снабжены соответствующими ссылками на положения из действующей редакции:

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МГН»;

# (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

- Конвенции о правах инвалидовот 13 декабря 2006 г. N 61/106;

- [Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/) (с изменениями, внесенными федеральным законом No419-ФЗ).

|  |  |
| --- | --- |
| На настоящее время: | Рекомендации для организаторов лечебно оздоровительного отдыха: |
| Обеспечение доступности к месту предоставления услуги:-наличие адаптированного транспорта (низкопольный автобус) – отсутствуетДля людей передвигающихся самостоятельно на инвалидной коляске - НЕ ДОСТУПНО. | Организовать услугу по сопровождению и помощи во время проезда межгородского транспорта или организацию услуги встречающего волонтера. |
| Автобусная остановка и расстояние до места отдыха (базы отдыха более 10 ед., палаточный лагерь): - междугородний автобус -ежедневно | Обеспечить информацией о наличиенаемного транспорта по доставке на объект. |
| Автостоянка:На прилегающей проезжей части существующей автостоянке не предусмотрены парковочные места для инвалидного автотранспорта. | Согласно п.4.2.1 СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске;- Оборудовать минимум одно парковочное место для инвалидного автотранспорта вблизи входа в здание согласно п.4.2.2 – 4.2.4 |
| Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объекта:- Неровная поверхность пешеходной зоны;- Отсутствует наличие тактильных направляющих указателей. | В соответствии ст. 15. ФЗ N 181-ФЗ «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», ст. 9 «Конвенции о правах инвалидов». - Оборудовать тротуарную дорожку с ровной поверхностью из твердых материалов и направляющими плитами. п 4.1.7 СП 59.13330.2012 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. |
| Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата- отсутствует. | Данный объект не считается учреждением с обязательным предоставлением данной услуги.-Предусмотреть ответственного человека в штате.  |
| Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов- не надлежащее размещение информации;- Отсутствие информационных табличек. | В соответствии ст. 15. ФЗ N 181-ФЗ «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», ст. 9 «Конвенции о правах инвалидов».- Необходимо предусмотреть размещение для получения в доступной форме информации о правилах предоставления услуги;- Необходимо разместить информационные стенды, таблички. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130.- Предусмотреть размещение информации о возможности или отсутствии содействия в сопровождении людей с инвалидностью со стороны сотрудников при передвижении по территории. |
| Санитарно-бытовые помещения для МГН:- Туалет для МГН – не предусмотрен;- место для переодевания – не приспособлено;- Наличие контрастной маркировки – отсутствует. | Согласно п.5.3.6 у дверей санитарно- Бытовых помещений или доступных кабин; - Следует установить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м.- Перепланировать или установить новую кабину туалетной комнаты без ступеней для получения максимального свободного места для разворота кресла-коляски;-Оборудовать кабину опорными поручнями, стационарными, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей; (п.5.3.3);- Необходимо оборудовать раздевалку противоскользящим половым покрытием;-Установить поручни, крюки для тростей;- На все санитарно-бытовые помещения нанести маркировки. |
| Адаптация пляжа для инвалидовМесто сопряжения береговой линии и озера не адоптировано для отдыха, не оборудовано поручнями | Для передвижения инвалидов-колясочников должны быть предусмотрены отдельный с твёрдым шероховатым покрытием спуск к воде, оборудованный поручнями высотой 0.7 и 0.9 метров п. 5 СП 59.13330.2016  |
| Благоустройство и места отдыха- не достаточное количество скамеек | Рекомендовано увеличить количество мест отдыха, скамеек с опорой для спины. П.4.3.2 СНиП 35-01-2001 |

Шарыповский район по праву можно назвать маленьким краем озер. Здесь находится 273 озера

**о. Большое, о.Круглое, о.Малое** находится примерно в 100 километрах западнее города Назарово, расположено в Шарыповском районе Красноярского края, в восточных отрогах Кузнецкого Алатау среди невысоких, сглаженных горных хребтов, холмов и равнинных участков, в 40 км западнее города Ужура, недалеко от села Парная (озеро еще называют озеро Парное)

Озеро Большое — один из самых крупных пресных водоемов Красноярского края. Оно вытянуто с севера на юг, слегка изогнуто. Его длина составляет около 15 км, а общая площадь водной поверхности — 34 кв. км. Озеро проточное, в него впадают ручьи и речушки. Наиболее водообильная речка впадает в Большое из Малого озера. А вытекает из этого крупного водоема небольшая речка Парная (приток реки Урюп)

В последнее десятилетие популярность Большого озера как места массового посещения заметно выросла. На северо-западном берегу озера расположены базы отдыха.

Как доехать до озера Большое:

Находится в 350 километрах от Красноярска.

На личном автомобиле до города Шарыпово, затем через поселки Косые Ложки и Усть-Парная (это чуть более 20 км) доезжайте до деревни Парная.

Если на общественном транспорте, то от Красноярска до Шарыпово ходит автобус, (от Абакана до Ужура, пересаживаетесь и также на автобусе добираетесь до деревни Парной. Можно добраться по железной дороге – до станции Дубинино, оттуда до Парной также ходит автобус.

Смело можем сказать **«о. Большое о.Круглое, о.Малое** **– доступны частично всем категориям людей с ОВЗ, кроме людей использующих для передвижения инвалидные коляски.**